prop.inp: Prop Run Char File
NROTOR  IMKS
   2      0 
PATHNAME
../
INPUT FILENAMES for Forward Left rotor
 rotorrw1.inp
 rotorbg.inp
 rotorbd.inp
 0012.inp
 none
INPUT FILENAMES for Forward Left rotor
 rotorrw2.inp
 rotorbg.inp
 rotorbd.inp
 0012.inp
 none
SSPD       RHO
1116.45    .002378
INFLOW
  1
 U      V    W        P   Q   R
 220.00 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0
NPSI    NREV    CONVG1    CONVG2   CONVG3   MREV
 24     -10       -1.0      -1.0     -1.0     0 
IRST  IFREE  IGPR
 0      0      0
IVOUT   NRS   (ROUT(I),I=1,NRS)
  4     20  0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.925 0.95 0.975 0.999
NPRINT   IBLPLT   (IFILPLT(I),I=1,4) 
  0       -1        3  3  3  3
IDEBUG (Debug flag)
  0
ISCAN (Scan plane flag)
  0 
ISTRSS (Stress calculation flag)
  0
IFV    IQUIK1
  2      1
IFVFW  IFVBL  IFVSU  IFVSC  IFVSC
  1      1      1      1      1
ISURF
  0
ISHIP
  0
IRECON   NOISE
  0        0
NCHDRC   NPSIRC   IVROLL  CDRMIN
  1       360       1      .01
NLS
 0
